AUDIO MIXER

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹서로서, 16의 다이렉트 출력을 제공하며 24-bit LEXICON 이펙터가 내장되어 있으며, 랙마운트가 가능한 오디오 믹서이다.

2) 기  능

- 16개의 모노채널, ULTRAMIC™ 프리앰프 탑재

- 4개의 스테레오 리턴

- 24-bit LEXICON 이펙터 내장

- 다이렉트 출력단의 프리/포스트 설정가능

- 100mm 페이더, 모든 모노채널에 인서트 적용

- 3밴드 EQ, 중역대에 주파수 설정 가능

- 팬텀 파워 지원

3) 사  양

- Total input : 24 inputs

- Mono input : 16 inputs

- Stereo returns : 4

- Bus group : 4

- FX settings : 32

- Effects : 24-bit Lexicon effects

- Frequency Response : +/-1dB, 20Hz ~20kHz

- T.H.D : 0.009% @ 1kHz

- Noise (mic) : -127dBu

- Noise (aux, mix, masters) : <-84dBu

- Crosstalk : >96dB

- Power Consumption : 40W

- Dimension (H x W x D)mm : 442 x 442 x 148

- Weight : 8.5kg