POWER AMPLIFIER (KVS300)

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서 높은 전력을 만들어내는 정교한 엔지니어링 제품이다.

2) 기  능

- 간단하고 안정적인 디자인

- 견고한 철제 2U 섀시에 장착

- 효율적인 팬으로 과도한 열 축적 방지

- Balanced XLR 입력, 터치 방지 바인딩 포스트, SPEAKON 출력

- 레벨 컨트롤, 전원 스위치, LED 상태표시창

3) 사  양

- Channels : 2 input, 2 output

- Power output	: 4-ohm (per ch), 450W

: 8-ohm (per ch), 300W

: 8-ohm Bridge, 900W

- Signal to Noise Ratio : > 100 dB

- Frequency Response : 20Hz - 20kHz,  +0/-1dB

- Power Requirement : AC 220V, 60Hz, DC 24V

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 482 x 395 mm

- Weight : 8.2 kg