ALL-IN-ONE LINEAR-ARRAY P.A SOLUTION (EON ONE)

1) 용  도

본 기기는 액티브 형식의 포터블 스피커로서 10“ 서브우퍼가 내장되어 있으며 6채널 믹싱이 가능하다. 본 스피커의 믹서는 다양한 커넥터의 연결이 가능하며 볼륨, 리버브, 트레브, 베이스 컨트롤 등 이퀄라이징이 가능하다. 또한 BLUETOOTH 기술이 탑재되어 있어 블루투스를 통하여 음향 소스를 출력할 수 있다.

2) 기  능

- 리니어 어레이 구성 (특허)

- 정확한 저대역 주파수 응답

- 블루투스 연결을 통한 모바일 장치 스트리밍 기술

- 6채널 믹서 내장

3) 사  양

- Type	: PORTABLE AMP TYPE SPK.

- Power amp : CLASS-D

- Power rate : LF 250W, HF 130W

- Mixing channel : 6 CH

- Max SPL : 118 dB (peak)

- Driver : LF 10“ woofer, 6x2“ drivers

- Net Weight : 18.5 kg