PORTABLE 2-WAY POWERED SPEAKER (EON208P)

1) 용  도

본 기기는 앰프 내장형 형식의 포터블 스피커로서 휴대 가능한 시스템을 필요로 하는 공간에서 사용하기에 적합하며 높은 시야를 확보 할 수 있는 볼륨 조절, 개별 톤 컨트롤, 리버브 및 다중 입력 채널을 지원하고 인체 공학적 설계로 운반, 이동, 설치 및 보관이 용이하다.

2) 기  능

- 휴대용 및 사용의 편의성

- 다중 입력 채널 수용

- 초경량의 스피커 구조

- 100° H x 80° V 의 음향 커버리지

3) 사  양

- System type : portable 8“ 2-way powered Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 60Hz – 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 70Hz – 18kHz

- Coverage : 100 x 60 deg

- Power rating	: 300W (2 X 150W)

- Max SPL : 121dB

- Transducers : LF 8“

- Amp Design : Class D

- Input Connectors : 8 inputs

- Output connectors : Monitor outputs: one pair of RCA jacks (stereo)

- Dimension (H x W x D)mm : 575 x 775 x 400

- Weight : 17.6kg