PORTABLE SUBWOOFER SPEAKER (EON618S)

1) 용  도

본 기기는 18“ 파워드 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 저역대의 고품질 음향을 청취자에게 전달한다. 또한 스택의 구성과 리깅의 구성이 가능한 서브우퍼 스피커 이다.

2) 기  능

- Class-D amp 내장

- M20 폴 캡 내장

- 블루투스 기술 내장

- 엔지니어 프리셋 내장

3) 사  양

- System type : portable 18“ Subwoofer speaker

- Frequency Range (-10dB) : 31Hz – 150kHz

- Frequency Response (-3dB) : 42.5Hz – 150kHz

- Coverage : Omni

- Power rating	: 500W continuous

- Max SPL : 134dB

- Transducers : LF 18“

- Amp Design : Class D

- AC power input : 100-120VAC

- Dimension (H x W x D)mm : 645 x 668 x 582

- Weight : 35.5kg