CLOSED-BACK HEADPHONE (K52)

1) 용  도

본 기기는 스튜디오 및 라이브 환경에서 사용하기 적합한 밀폐형 헤드폰으로서, 뛰어난 정확성을 필요로 하는 음악가, 엔지니어 및 제작자에게 탁월한 오디오 성능을 제공한다. 최상의 사운드을 재생하며 밀폐된 디자인을 통해 외부 소음 간섭을 최대한 억제 한다. 또한 대형 40mm 트랜스 듀서와 편안한 착용감을 보장하고 자기 조절헤드밴드를 제공한다.

2) 기  능

- 최대급 40mm 트랜스 듀서 내장

- 밀폐된 디자인을 통한 외부 소음 억제

- 완벽한 착용감을 위한 헤드 밴드 자체 조정

- 정확하게 균형 잡힌 응답

3) 사  양

- Headphone type : closed-back

- Frequency bandwidth : 18 to 22000 Hz

- Sensitivity : 110 dB SPL/V

- Transducer Impedance : 32 Ohms

- Cable Length : 2.5 m coiled

- Finish : matte black

- Weight : 200g