Small Audio Mixer

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹서로서, 전문적인 수준의 아날로그 구성 요소와 내장 된 USB 오디오 인터페이스를 결합된 믹서이며, Mac 또는 PC편집 소프트웨어와 함께 사용 할 수 있다. 또한 USB 오디오 인터페이스와 오디오 프로그램을 함께 사용하여 프로젝트를 손쉽게 기록, 편집 및 재생할 수 있다.

2) 기  능

- 전문가용 마이크 프리앰프 탑재

- 통합 USB 오디오 인터페이스 탑재

- USB 인터페이스를 통하여 Mac 또는 PC와 함께 사용 가능

- 익숙한 채널 스트립 레이아웃

- 금속 인클로저를 통한 강한 내구성

3) 사  양

- Total input : Mic 1, Line L,R, Stereo 1

- Output : Master L,R, Monitor

- Frequency Response : +/-1dB, 20Hz ~20kHz

- Noise (mic) : -127dBu

- Noise (aux, mix, masters) : <-98dBu

- Crosstalk : >88dB

- USB Sample rate : 44.1 kHz, 48kHz

- USB Frequency response : 20Hz - 20kHz

- Power : DC18V, 1.3A

- Dimension (H x W x D)mm : 88 x 259.08 x 226

- Weight : 1kg