STUDIO HEADPHONE (K275)

1) 용  도

본 기기는 스튜디오 및 라이브 환경에서 사용하기 적합한 밀폐형 헤드폰으로서, 뛰어난 정확성을 필요로 하는 음악가, 엔지니어 및 제작자에게 탁월한 오디오 성능을 제공한다. 최상의 사운드을 재생하며 밀폐된 디자인을 통해 외부 소음 간섭을 최대한 억제 한다. 또한 대형 50mm 트랜스 듀서와 편안한 착용감을 보장하고 교체 가능한 케이블와 접이식으로 보관이 용이하다.

2) 기  능

- 최대급 50mm 트랜스 듀서 내장

- 밀폐된 디자인을 통한 외부 소음 억제

- 완벽한 착용감을 위한 헤드 밴드 자체 조정

- 저속 유지 폼 이어 패드

- 교체 가능한 케이블

3) 사  양

- Headphone type : closed-back

- Frequency bandwidth : 16 to 28000 Hz

- Sensitivity : 109 dB SPL/V

- Transducer Impedance : 32 Ohms

- Transducer Size : 50 mm

- Cable Length : 5 m coiled

- Cable Type :Detachable

- Dimension : 220 x 110 x 245 mm

- Weight : 295g