OUTPUT EXPANDER (BLU-BOB2)

1) 용  도

본 기기는 제조사의 DSP 출력외에 추가로 확장된 오디오 출력을 지원하는 확장기기로서, 8개의 아날로그 출력을 지원한다. 또한 채널 선택 용 DIP 스위치를 지원하고 자체 링 구조의 연결 방식을 통해 제조사의 DSP와 연동 할 수 있다.

2) 기  능

- 8개의 아날로그 출력

- 표준 CAT5e 랜선을 통한 기기간 연동 (최대 100 미터)

- BLU Link 지원

- 채널 범위 선택 용 DIP 스위치

- 전면 패널 입력 게인 및 팬텀 전원 제어

3) 사  양

- Output channel : 8

- Link Port : Blu-Link

- Voltage : 12V DC

- Power : 19W

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 483 x 197

- Weight : 2.33kg