ANALOG INPUT CARD

1) 용  도

본 기기는 BLU SLOT CARD 타입의 제품과 함께 사용되는 4채널 아날로그 입력 SLOT 카드이다

2) 기  능

- 4채널의 아날로그 슬롯 카드

- 발란드/언발란스 사용 가능

- 팬텀 파워 제공

3) 사  양

- Input : 4CH

- Type : MIC, Line

- Input type : balanced/unbalanced

- Input impedance : 3.5KΩ

- Maximum input level : +20dBu

- CMRR : >75dB

- Input Noise : <-128dBu

- Phantom power : 48V

- A/D Latency : 38.7/Fs