POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 디지털 시그널, 네트워크 스위치 및 전원 회로 등 각종 요소들로 구성된 하나의 시스템으로 자체 프로토콜로 디지털 신호를 분배 시키는 회로가 내장되어 있는 장비이다.

2) 사  양

- Power Connector : 5pin CEE from and 5pin Hubbell Twist Lock

- Dimensions (L x W x H) : 572 x 597 x 794 cm

- Weight : 84.5kg