MICROPHONE FOR WIRELESS USE (CBL31 WLS)

1) 용  도

본 기기는 무선으로 사용할 수 있는 마이크로폰으로서, 미팅 룸, 콘서트 룸, 회의실, 예배 등에 사용하기에 적합하다. 충격 흡수에 뛰어나고 카이오디드 캡슐을 포함하고 있으며, 다양한 포켓 송신기와 호환되어 무선 시스템을 제공한다. 또한 튼튼한 뮤트 스위치와 상태를 확인할 수 있는 LED를 제공하며 오디오 시그널 전송을 위한 3.5mm 입력 잭을 제공한다.

2) 기  능

- 카디오이드 폴라 패턴 제공

- MUTE 스위치 제공

- 3.5mm 입력 잭 제공

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 50 to 20000 Hz

- Equivalent noise level : 21 dB-A

- Sensitivity : 20 mV/Pa

- Signal to Noise : 73 dB-A

- Electrical impedance : 600 Ohms

- Recommended load impedancel : 2000 Ohms

- Polar Patterns : Cardioid

- Audio Output Type : Mini XLR

- Finish : Matte black

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 107 x 154

- Weight : 960g