LIGHTWEIGHT EAR HOOK MICROPHONE (EC82 MD)

1) 용  도

본 기기는 초경량 무지향성 이어 훅 마이크로폰으로서, 극장, 방송, 음악 공연 및 회의에 사용하기에 적합하며, 초경량 구조와 디자인으로 견고성과 신뢰성을 보장한다. 또한 습기에 대한 높은 저항을 가지며, 역동적인 움직임에도 사용할 수 있다.

2) 기  능

- 초경량 구조

- 무지향성

- 습기에 대한 높은 저항성 제공

3) 사  양

- Polar pattern : Omnidirectional

- frequency bandwidth : 20 - 20000 Hz

- Sensitivity : 15 mV/Pa

- Signal to Noise : 63 dB-A

- Electrical impedance : at 1 kH 5000 Ohms

- Self noise : 31.2 mW

- Dimension (Length x Diameter)mm : 7.2 x 3.6

- Weight : 7.6g