LIGHTWEIGHT HEADWORN MICROPHONE (HC81 MD)

1) 용  도

본 기기는 초경량 지향성 헤드원 마이크로폰으로서, 초경량 구조와 디자인으로 견고성과 신뢰성을 보장하는 동시에 모든 스피커나 연주자에게 완벽한 조정과 착용감을 제공한다. 또한 우수한 감도로 넓은 음역대의 소리를 수음하고 원음 그대로의 최상의 소리를 제공한다.

2) 기  능

- 초경량 구조

- 지향성 헤드원 마이크로폰

- 우수한 감도를 통한 넓은 음역대 소리 수음

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 20 - 20000 Hz

- Sensitivity :  13 mV/Pa

- Signal to Noise : 57 dB-A

- Electrical impedance : at 1 kHz 5000 Ohms

- Self noise : 35.5 mW

- Dimension (Length x Diameter)mm : 8.5 x 4.4

- Weight : 11.7g