WALL-MOUNT CONTROLLER (BLU-6)

1) 용  도

본 기기는  동일 제조사의 DSP 시스템에 연계되어 DSP를 조작 할 수 있는 컨트롤러로서, 업 / 다운 버튼을  통해 레벨 컨트롤과 8 웨이 스위치를 통한 소스 선택 기능을 제공하며 직관적인 인터페이스를 제공한다.

2) 기  능

- 직관적인 인터페이스 제공

- 업 / 다운 버튼내장

- 8 웨이 스위치 내장

3) 사  양

- Chassis : Single-Gang EU

- Control In : Analog (two wire)

- Controls : 8-position source/preset select, up/down buttons

- Config : Software

- Dimension (H x W)mm : 85 x 85