COMPACT LOUDSPEAKER (CONTROL1PRO)

1) 용  도

본 기기는 크로스 오버 네트워크를 제공하는 컴펙트 라우드 스피커로서 크로스 오버 슬로프를 통해 탁월한 음향 성능과 감상 영역 전체의 일관성을 향상시킨다. 또한 벽면 장착 브래킷을 사용하여 벽이나 기타 평평한 표면에 장치를 고정 할 수 있으며, 페인팅이 가능하고 방수처리가 되어있어 실내뿐만 아니라 옥외 설치용으로도 적합하다.

2) 기  능

- 5.25인치 LF드라이버

- 150와트의 출력

- 전문 드라이버 및 크로스 오버 네트워크

- 전용 브라켓을 통한 간편한 설치

- 자기 차폐 트랜스 듀서 지원

- 과부하 보호

- 검정 또는 흰색 색상 선택 가능

3) 사  양

- System type : 5.25“ 2-way compact Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 80Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 100Hz ~ 18kHz

- Direcitivity factor (Q) : 6

- Directivity index (DI) : 7.8 dB

- Power rating	: 150W cont.

- Sensitivity(1W@1m) : 87dB

- Max SPL : 108dB

- Impedance : 4 ohm

- Transducers : LF 5.25“, HF 0.75”

- Finish : Black or White

- Connectors : Spring-loaded terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 235 x 159 x 143

- Weight : 1.8kg