IN-WALL LOUDSPEAKER (CONTROL126WT)

1) 용  도

본 기기는 벽면에 고성능 스피커 설치를 위한 적절한 프리미엄 벽면 내장형 스피커로서 회의실, 공항, 컨벤션센타, 유람선, 아울렛, 레스토랑, 박물관 등 스피커의 노출이 최소한으로 필요한 장소에 가장 잘 어울리는 기기이다.

2) 기  능

- 10인치 LF드라이버

- 50와트의 출력

- 38Hz – 20KHz의 넓은 주파수 대역

3) 사  양

- System type :6.5“ In-Wall Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 38Hz ~ 20kHz

- Power rating	: 50W cont. (peak 200W)

- Sensitivity(1W@1m) : 88dB

- Impedance : 70V=30W, 15W, 7.5W & 3.7W, 100V=30W, 15W & 7.5W

- Transducers : LF 6.5“, HF 1”

- Connectors : screw-down terminal

- Dimension (H x W x D)mm : 280 x 215 x 105

- Weight : 2.7kg