PENDANT SUBWOOFER SPEAKER (CONTROL 60PS/T)

1) 용  도

본 기기는 펜던트 서브우퍼 스피커로서 레스토랑, 상점, 음악 카페, 헬스 클럽, 기타 장소에서 사용하기 적합하며 고음질 사운드 시스템을 위한 베이스 확장 및 높은 효과를 제공한다. 또한 150W의 출력과 낮은 왜곡을 제공하며 습기 보호용 폴리 프로필렌 코팅 콘을 제공한다.

2) 기  능

- 150 와트 직접 방사 펜던트 서브 우퍼.

- 8인치 우퍼

- 70V / 100V (100W) 작동

- 검정색 또는 흰색의 선택 가능한 색상

3) 사  양

- System type : 8“ Pendant Subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 42Hz ~ 350Hz

- Frequency Range (±3dB) : 55Hz ~ 125Hz

- Power rating	: 150W cont. (Program 300W)

- Sensitivity(2.83V@1m) : 88dB

- Max SPL : 107dB

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps : 110W, 55W, 30W (15W@70V)

- Transducers : LF 8“

- Finish : High impact polystyrene

- Dimension (H xDia)mm : 333 x 344

- Weight : 7.6kg