POWERED SUBWOOFER SPEAKER (IRX115S)

1) 용  도

본 기기는 15인치 앰프 내장형 서브우퍼 스피커이다. 본 스피커는 사용 편의성을 중점으로 설계된 포터블 스피커이다. 본 스피커는 우수한 주파수 응답, 음압 수준 및 강력한 파워를 제공하며, 15인치 우퍼 스피커를 통하여 35Hz까지 저주파 대역을 재생한다.

2) 기  능

- Bluetooth 오디오 스트리밍

- DBX 자동 피드백 억제

- MDF 캐비닛으로 초경량 무게

- 인체공학적 디자인으로 쉽게 운반

3) 사  양

- System type : 15“ Subwoofer Speaker

- Frequency Response (-3dB) : 45Hz ~ 103Hz

- Frequency Response (-10dB) : 35Hz ~ 147Hz

- Power rating :400W continuous (1300W peak)

- Max SPL : 128dB

- Transducers : LF 15“

- I/O : 2 XLR INPUT, 2 XLR

- Mounting : M20 x 2.5P Pole Cup

- Dimensions (WxHxD) : 480 x 600 x 480 mm

- Weight : 29.65 kg