ALL-IN-ONE  Powered Column PA with Mixer and DSP(PRX ONE)

1) 용  도

본 기기는 액티브 형식의 포터블 스피커로서 12“ 서브우퍼가 내장되어 있으며 7채널 믹싱이 가능하다. 본 스피커의 믹서는 다양한 커넥터의 연결이 가능하며 볼륨, 리버브, 트레브, 베이스 컨트롤 등 이퀄라이징이 가능하다. 또한 BLUETOOTH 기술이 탑재되어 있어 블루투스를 통하여 음향 소스를 출력할 수 있다.

2) 기  능

- A.I.M 기술은 통하여 일관된 커버리지 제공

- 자연스러운 고주파수 응답특성 제공

- 블루투스 연결을 통한 음향 스트리밍

- 7채널 디지털 믹서 탑재

3) 사  양

- Type : Powered Column PA Speaker

- Power amp : CLASS-D

- Drive size : woofer 12”, tweeter 2.5”x12

- Frequency : 35-20kHz(-10dB), 40-20kHz(-3dB)

- Max SPL : 130 dB

- Power rate : 1000W RMS, 2000W Peak

- Coverage : 130°(H) x 30°(V)

- Mixing channel : 7 CH

- AC power input : 300W 100-230V AC 50-60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 850 x 482 x 647

- Weight : 25.7kg