ALL-IN-ONE BATTERY-POWERED SPEAKER (EON ONE MKII)

1) 용  도

본 기기는 휴대용, 배터리 구동식 리니어 어레이 스피커이다. 컴팩트한 디자인과 충전식 리튬 이온 배터리로 최대 6시간의 재생 시간을 제공한다. 5채널 디지털 믹서를 통해 깨끗한 음질을 구현하며 모바일 장치에서 블루투스를 통하여 음향 소스를 출력할 수 있다. 또한 DSP 탑재를 통하여 음향에 대한 컨트롤이 가능하다.

2) 기  능

- 6시간 배터리 사용 시간

- 초경량의 휴대용 스피커 시스템

- 블루투스5.0을 통한 컨트롤 및 스트리밍

- 5채널의 디지털 믹서 내장

- DBX & LEXICON DSP, FULL COLOR LCD 탑재

- USB 충전 포트 내장

- 10“ 서브우퍼 및 리니어 디자인

3) 사  양

- System Type : Battery-Powered Column PA with Built-In Mixer and DSP

- Frequency Range (-10dB) : 37Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 45Hz ~ 20kHz

- Maximum SPL Output : AC 123 dB, BATTERY 119dB

- Speaker Driver : LF 1 x 10", HF 8 x 2"

- Speaker Coverage : 170° x 30° (H x V)

- Phantom power : 48V

- Bluetooth : Bluetooth 5.0

- Amp System Power Rating : 1500W peak, 400W RMS

- AC input : 100 – 230 VAC, 50/60Hz

- Power consumption : 300W

- Battery Run Time : Up to 6 hours

- Battery : 36V, Lithium Ion

- Unit Dimensions (D x W x H)mm : 627 x 452 x 730

- Net Weight of System: 19.3 kg