8“ ALL-WEATHER COMPACT 2-WAY LOUDSPEAKER (AWC82)

1) 용  도

본 기기는 8“의 옥외 설치가 가능한 2-way 라우드 스피커로서 실내와 실외에서 모두 사용이 가능하다. 방수형 스피커로 어떠한 경우나 공간에도 적용될 수 있는 성능과 다양성을 지닌 스피커이며 고출력, 지속패턴 컨트롤, 확장된 주파수 응답성을 컴팩트한 인클로저로 구성하였으며 70V 또는 100V 트랜스포머를 사용하여 운영이 가능한 스피커이다.

2) 기  능

- IP56 기준의 방수, 방진 기능

- 250W 출력 핸들링과 높은 SPL을 제공하는 고감도 스피커

- 오버로드 보호 기능 탑재

- 70V/100V 내장형 트랜스포머 내장

3) 사  양

- System type : 8“ All-weather compact 2-way Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 80Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 100Hz ~ 20kHz

- Coverage : 120 x 120 deg.

- Direcitivity factor (Q) : 8.1

- Directivity index (DI) : 8.4 dB

- Crossover network : 1.8 kHz

- Power rating	: 250W cont. (PEAK 1000W)

- Sensitivity(2.83V@1m) : 94dB

- Max SPL : 118dB (PEAK 124 dB)

- Impedance : 8 ohm

- Transformer Taps	: 70V – 200W, 100W, 50W, 25W

: 100V – 200W, 100W, 50W

- Transducers : LF 8“, HF 1”

- Enclosure : ABS with Glass enclosure

- Suspension ATT : 2 points

- Connectors : CE-compliant covered barrier strip terminals

- Environmental : IP56 per IEC529

- Dimension (H x W x D)mm : 300 x 300 x 305

- Weight : 9.8kg